**房屋维修及水管改造技术要求:**

**位置：**

1. 感染病院区住院部二号楼西北角阳台（一病区人工肝治疗室楼顶）新建防雨棚

**参数：**

2、屋顶长约9.6米，宽约2.7米，需加装顶棚防水

3、下水管改造长约10米，规格4寸

**方案1：**

1. 房屋防雨棚材料需为钢架龙骨，顶部需用钢化玻璃
2. 立面高60cm

**方案2：**

1. 房屋防雨棚材料需用岩棉芯彩钢板

2、立面高60cm

**※**两种方案任选其一执行即可